O servo digital é HSR-5980SG

Documento: PHUA\HMI Servos HSR\EF2467F3d01

Linhas RS232

O verde é o 5 - GND

O azul é o 2 – Received Data (RX)

O rosa é o 3 – Transmitted Data (Tx)

